**以01通讯地址为例（出厂默认通讯地址都为01）：（连平台）**

单独打开声音：01 06 04 0E 00 01 28 F9

单独打开灯光：01 06 04 0E 00 02 68 F8

打开声音和灯光：01 06 04 0E 00 03 A9 38

关闭声光：01 06 04 0E 00 00 E9 39

音量调为1级：01 06 04 0F 00 01 79 39

音量调为30级：01 06 04 0F 00 1E 38 F1

音调切换到第一个文件夹第一条语音：

01 06 04 10 01 01 49 6F

音调切换到第一个文件夹第二条语音：

01 06 04 10 01 02 09 6E

单曲循环模式：01 06 04 11 00 01 19 3F

单曲模式：01 06 04 11 00 02 59 3E

更改报警器通讯地址为02（每次只能连接一台报警器操作）：

01 06 04 56 00 02 E9 2B

更改设备地址为01：00 06 04 56 00 01 A8 FB

**注：蓝色字体为可修改数据，红色字体为校验位，不同指令要重新计算**